Anweisung für die Stromversorgung von Wohnwagen  
(gemäß IEC 60364-7-721:2007, Anhang A)

**Anschließen**  
  
a) Vor dem Anschluss der Wohnwagenanlage an das Stromnetz ist zu prüfen, ob  
  
1) die am Anschlusspunkt des Wohnwagenstellplatzes verfügbare Stromversorgung für die elektrische Anlage und die Geräte des Wohnwagens geeignet ist, die Spannung, die Frequenz und die Stromstärke geeignet sind, und

2) das Kabel und die Anschlussmittel geeignet sind, und

3) der Haupttrennschalter im Wohnwagen in der Position AUS steht.

**DIE FLEXIBLE ZULEITUNG DES WOHNWAGENS SOLLTE VOLLSTÄNDIG ABGEWICKELT SEIN, UM SCHÄDEN DURCH ÜBERHITZUNG ZU VERMEIDEN.**

b) Überprüfen Sie das Kabel, den Stecker und den Anschluss auf Beschädigungen.

c) Öffnen Sie die Abdeckung der am Wohnwagen vorhandenen Gerätesteckdose, falls vorhanden, und stecken Sie den Stecker des flexiblen Kabels ein.

d) Stecken Sie den Stecker des flexiblen Kabels in die am Stellplatz vorgesehene Steckdose.

e) Schalten Sie den Hauptschalter des Wohnwagens ein.

f) Prüfen Sie die Funktion der im Wohnwagen eingebauten Fehlerstromschutzschalter durch Drücken der Prüfknöpfe und Rückstellung.

**IM ZWEIFELSFALL, ODER WENN DIE STROMVERSORGUNG NACH DURCHFÜHRUNG DER OBEN GENANNTEN MASSNAHMEN NICHT WIEDERHERGESTELLT WERDEN KANN ODER AUSFÄLLT, WENDEN SIE SICH AN DEN BETREIBER DES WOHNWAGENPARKS.**

**Trennen der Verbindung**Am Hauptschalter des Wohnwagens ausschalten, das Kabel ausstecken. Zuerst auf der Seite des Wohnwagenstellplatzes und dann am Geräteeingang des Wohnwagens, falls vorhanden.

**PERIODISCHE INSPEKTION**

Vorzugsweise mindestens alle drei Jahre und bei häufigem Gebrauch des Wohnwagens jährlich sollten die Elektroinstallation und das Stromkabel des Wohnwagens von einem kompetenten Elektriker überprüft und getestet werden, und es sollte ein Bericht über ihren Zustand erstellt werden.

Prüfungen:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Prüfer | bestanden | Unterschrift |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |