Instructions pour l'alimentation électrique des caravanes  
(conformément à IEC 60364-7-721:2007, annexe A)

**Connecter**  
  
a) Avant de raccorder l'installation de caravanes au réseau électrique, il convient de vérifier si  
  
1) que l'alimentation électrique disponible au point de raccordement de l'emplacement de la caravane est adaptée à l'installation électrique et aux appareils de la caravane, que la tension, la fréquence et l'intensité du courant sont appropriées, et que

2) le câble et les moyens de connexion sont appropriés, et que

3) le disjoncteur principal de la caravane est en position HORS.  
  
**LA CONDUITE D'ALIMENTATION FLEXIBLE DE LA CARAVANE DOIT ÊTRE ENTIÈREMENT DÉROULÉE AFIN D'ÉVITER TOUT DOMMAGE DÛ À UNE SURCHAUFFE.**

b) Vérifiez que le câble, la fiche et le connecteur ne sont pas endommagés.

c) Ouvrez le couvercle de la prise d'appareil présente sur la caravane, si elle existe, et insérez la fiche du câble flexible.

d) Branchez la fiche du câble flexible dans la prise de courant prévue sur l'emplacement.

e) Enclenchez l'interrupteur principal de la caravane.

f) Vérifiez le fonctionnement des disjoncteurs différentiels installés dans la caravane en appuyant sur les boutons de contrôle et en les réinitialisant.

**EN CAS DE DOUTE, OU SI L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE NE PEUT PAS ÊTRE RÉTABLIE OU TOMBE EN PANNE APRÈS AVOIR PRIS LES MESURES MENTIONNÉES CI-DESSUS, CONTACTEZ LE GESTIONNAIRE DU PARC DE CARAVANES.**

**Débrancher**Eteindre à l'interrupteur principal de la caravane, débrancher le câble. D'abord du côté de l'emplacement de la caravane, puis à l'entrée de l'appareil de la caravane, s'il y en a une.

**INSPECTION PÉRIODIQUE**

De préférence au moins tous les trois ans et chaque année si la caravane est utilisée fréquemment, l'installation électrique et le câble d'alimentation de la caravane doivent être contrôlés et testés par un électricien compétent et un rapport sur leur état doit être établi.

Contrôles:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| date | examinateur | réussi | signature |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |